Ihre Kontaktdaten
Unternehmen
Name:	Email:
Rechtsform:	Website:
Branche:	Postfach:
Straße:	Postleitzahl:
Ort:	Land:
USt.Id.-Nr.:	Sonstiges:
Person
Name:	Vorname:
Abteilung:	Position:
Email:	Mobil:
Telefon:	Telefax:
Wie kommen Sie zu uns?
☐ Bayern International ☐ Empfehlung ☐ Europages ☐ itsbetter.com ☐ Google ☐ LinkedIn ☐ Marktplatz Mittelstand ☐ Messe ☐ Wer Liefert Was ☐ XING ☐ Sonstiges: Falls Empfehlung, wer hat uns bitte empfohlen?
Warum kommen Sie zu uns?
Grund für die Suche? ☐ Produktoptimierung ☐ Produktneuentwicklung
Gründe für den Wechsel des Lieferanten / Produktes? ☐ Qualität ☐ Preis ☐ Service ☐ Compliance (Gesetzliche Anforderungen) ☐ Lieferant existiert nicht mehr ☐ Sonstiges:
☐ Wir suchen Sie einen Verarbeiter, der unsere Produkte mit SEETHAN® beschichtet Wir können diesen Kontakt für Sie herstellen. ☐ Wir wollen selbstständig beschichten Durch Ausfüllen dieses Anfrageformulars können wir Ihnen für Ihr individuelles Einsatzgebiet und den damit verbundenen Anforderungen die optimale SEETHAN® -Beschichtung hinsichtlich Qualität, Preis und Verarbeitung anbieten.

Haben Sie die Voraussetzungen für das selbstständige beschichten?
Druckluft	Spritzraum	Trocknungsraum (Beschichtete Bauteile)	Lagerraum (Originalgebinde)
☐ Kompressor > 500 Liter Luft pro Minute	☐ Spritzkabine mit Drehteller und Beleuchtung	☐ Lagerungs- möglichkeit der beschichteten Bauteile	☐ Lagertemperatur von konstant 20 °C einzuhalten
☐ Druckluftleitungen	☐ Explosionsschutz	☐ Explosionsschutz	☐ Zusammen- lagerungsverbote mit Lagerklasse 3 einzuhalten
☐ Druckluftanschlüsse	☐ Absaugung	☐ Absaugung	☐ Auffangwannen vorhanden
☐ Druckluftbehälter als Pufferspeicher	☐ Spritzpistole
☐ Kältetrockner	☐ Materialdruckbehälter
☐ Wasserabscheider
Welche Ausstattung haben Sie für das Handling der Gebinde?
Handling von 30 Liter Hobbocks: ☐ ATEX-Zertifiziertes Rührwerk zum Ein- und aufrühren	Handling von 200 Liter Fässern: ☐ ATEX-Zertifiziertes Rührwerk zum Ein- und aufrühren ☐ ATEX-Zertifizierter Fasskipper ☐ ATEX-Zertifizierter Fasswagen ☐ 2“ Abfüllhahn
Anforderungen Bauteil
Trägermaterial	☐ PU-Schaumstoff ☐ PE-Schaumstoff ☐ Holz ☐ Metall ☐ Textil ☐ Sonstiges:	Fläche pro Bauteil? [m2]
Bearbeitungszustand Träger-material?	☐ Entformt ☐ Gefräst ☐ Geschnitten ☐ Sonstiges:	Bisherige / erwartete Stückzahl pro Jahr?	☐ 1 - 10 ☐ 11 - 99 ☐ 100 - 999 ☐ 1.000 - 9.999 ☐ 10.000 - 99.999 ☐ 100.000 - 999.999 ☐ > 1.000.000
Geometrie	☐ Ebene Oberfläche, die mit Bahnenware kaschiert werden kann ☐ Freiformfläche ☐ Tiefe Bohrungen, Nuten, … ☐ Sonstiges	Glanzeinstellung	☐ Glänzend ☐ Seidenmatt ☐ Matt
Farbtöne (Siehe Dokument „Farbtonpalette“)	☐ RAL ☐ PANTONE ☐ HKS	Können Sie uns Musterteile für interne Versuche zu Verfügung stellen?	☐ Ja ☐ Nein
Können Sie uns eine technische Zeichnung zur Verfügung stellen?	☐ Ja ☐ Nein	Maximale Lebensdauer in Jahren:
Funktion und Einsatzgebiet des Bauteils
Einsatz: ☐ Inneneinsatz ☐ Außeneinsatz ☐ Sichtbares Bauteil ☐ Unsichtbares Bauteil	Art: ☐ Dauerhaftende Folie ☐ Wieder abziehbare Folie	Ort: ☐ Einsatzort (technisch): ☐ Einsatzort (geographisch):
Mechanische Anforderungen
☐ Abriebfestigkeit: ☐ Belastung (Statisch) ☐ Belastung (Dynamisch) ☐ Bruchdehnung [%]: ☐ Luftdicht ☐ Luftdurchlässig	☐ Maximale Lebensdauer [Jahre]: ☐ Minimale Lebensdauer [Jahre]: ☐ Shore-Härte: ☐ Wasserdurchlässig ☐ Wasserdicht
Chemische Anforderungen
☐ Beständigkeit gegen folgende Chemikalien, Lösungs- Reinigungsmittel: (Siehe auch Dokument „Chemische Beständigkeit“) ☐ Trocknungszeit, maximal [Stunden]:
Thermische Anforderungen
☐ Temperatureinsatzbereich [°C] von: ☐ Temperatureinsatzbereich [°C] bis: ☐ Flammschutz
Optische Anforderungen
☐ Farbechtheit ☐ Oberfläche (Glatt) ☐ Oberfläche (rauh)	☐ Oberfläche (Einfarbig) ☐ Oberfläche (Mehrfarbig) ☐ Oberfläche (Strukturiert)
Sonstige Anforderungen
☐ Beständigkeit gegen Röntgenstrahlung ☐ Beständigkeit gegen UV-Strahlung ☐ Elektrische Leitfähigkeit	☐ Physiologische Unbedenklichkeit ☐ Umweltanforderungen: ☐ Zertifizierungen:
Welche Parameter und Rahmenbedingungen sind von uns bei der Auswahl der geeigneten Beschichtung für Sie unbedingt zu beachten?